# BYGGIPLÁSSTEKNING

Dagførda tekningin av byggiplássinum finst her.

Byggiplásstekningin skal innihalda:

* Felags umstøður, íbindingarstað, eitt nú vatn, kloakk og el.
* Staðseting av byggiplássskúrum
* Staðseting av verkstaði, bingjum o.l. til føst arbeiðspláss til eitt nú jarnibinding og sagiborð
* Øki til goymslu av tilfari fyri teir ymisku bólkarnar
* Staðseting av burturkastbingjum
* Atkomu- og flutningsvegir og rýmingarleiðir
* Skilnað millum gangandi og koyrandi ferðslu
* Váða økir, har vandar eru, sum krevja serligt eftiransni (serliga vandamikið arbeiði og arbeiði við serligum trygdarkrøvum)
* Staðseting av kranum, byggipallum og aðari tekniskari útgerð
* Ávísing, hvar møgulig moldgoymsla er.
* Staðseting av eld-, bjargingar- og fyrstahjálpsútgerð, telefon
* Samskiftisupplýsingar um lyklafólk
* Kunningarljós, ljósmastur

Harumframt er á hvørjari hædd ein flatmynd, sum m.a. vísir rýmingarleiðir, og hvar útgerð til fyrstuhjálp er.