|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trygdarrunda | | | | |
|  | |  | |  |
| Verkætlan nr.: |  | | Byggipláss.: |  |
|  | | | | |
| Eftirlit nr.: |  | | Dagfesting: |  |
|  | | | | |
| Ført eftirlit: |  | | Tíð: |  |
|  | | | | |

**Luttikið á eftirlitinum:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAVN** | **STARV** | **INIT.** | **TLF.** | **TELDUPOSTUR** | **LUTT.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknfrágreiðing til viðkomandi arbeiði** | |
|  | Nøktandi. Samsvar er við lógarkrøvini til hetta arbeiðið. |
|  | Ikki nøktandi. Ósamsvar er við lógarkrøvini til hetta arbeiðið. |
|  | Als ikki nøktandi. Vandi er á ferð. Tiltøk skulu gerast beinanvegin. |

# Trygdarrunda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evni** | **Støða** | | | **Viðmerkingar/avgreiðast innan dato**  *Um ikki annað er viðmerkt, liggur ábyrgdin fyri at bøta um staðfestar feilir og manglar hjá arbeiðstakaranum* |
|  |  |  |
| **Skelting** |  |  |  |  |
| **Girðingar um arbeiðsstaðið** |  |  |  |  |
| **Atkomuvegir og rýmingarleiðir** |  |  |  |  |
| **Ruddiligt og skil á økinum – uttandura/innandura** |  |  |  |  |
| **Burturkastviðurskifti** |  |  |  |  |
| **Byggipláss – útgerð** |  |  |  |  |
| **Vælferðarfyriskipan**  **(Skúrar, reinføri)** |  |  |  |  |
| **Goymsluøki (pláss, rudding, trygging)** |  |  |  |  |
| **Kunningarljós (min. 25 lux) og arbeiðsljós** |  |  |  |  |
| **Kaðalar, leiðingar og talvur** |  |  |  |  |
| **Útgerð til eldsløkking og 1. hjálp** |  |  |  |  |
| **Girðing, avbyrging og útyvirbreiðing** |  |  |  |  |
| **Byggipallar, stigar og lyftir** |  |  |  |  |
| **Inndekningar – spuns v.m. har útgrevsturin er djúpur** |  |  |  |  |
| **Ferðslutrygd** |  |  |  |  |
| **Byggikranar og krókar (íhøggingarútgerð)** |  |  |  |  |
| **Amboð (sagir, maskinur v.m.) Tøknilig hjálpitól** |  |  |  |  |
| **Verndarútgerð (hjálmur, oyrnavernd, støvmaska, eygnavernd v.m.)** |  |  |  |  |
| **Støvminkandi atgerðir** |  |  |  |  |
| **Brúk av kemiskum evnum** |  |  |  |  |
| **Annað** |  |  |  |  |
| **Sertiltøk til arbeiðsgongdir við serliga vandmiklum arbeiði** |  |  |  |  |
| **Fráboðanir og loyvir** |  |  |  |  |
| **Fyriskipan av arbeiðinum** |  |  |  |  |
| **Lógir, kunngerðir, reglugerðir, vegleiðingar** |  |  |  |  |

# FYLGISKJAL 7: ER SKJAL TIL TRYGDARRUNDU AT BRÚKA Í SAMBANDI VIÐ BYGGIVERKÆTLANIR.

Skjalið skal brúkast í sambandi við trygdarrundir á byggiplássinum. Trygdarrunda er 14. hvønn dag, og tá munandi broytingar henda. Rundan verður framd av HTU-samskipara, ella tí, sum hevur fingið ábyrgdina av trygdarrunduni frá byggiharra. Á runduni skal, umframt trygdarleiðari fyri byggiplássið, vera trygdarumboð og arbeiðsleiðaraumboð.

Eftirlitsblaðið skal tillagast virkseminum á byggiplássinum, við tað at summi punkt detta út, meðan onnur leggjast afturat.

Eftir trygdarrunduna skal trygdarfundur haldast. Trygdarfundur verður hildin sama dag ella dagin eftir, at trygdarrundan er framd. Trygd skal verða eitt fast punkt á øllum byggiplássfundum. Oyðublað til fundarfrásøgn frá trygarfundinum er á næstu síðu.