# SERLIGA VANDAMIKIÐ ARBEIÐI og aðrir serligir vandar

Í samband við serliga vandamikið arbeiði skal tann einstaki arbeiðstakarin gera eina skrivliga mannagongd í samband við útinnan av arbeiðinum. Víst verður til *Kunngerð um reglur fyri byggipláss og líknandi arbeiðspláss frá 4. september 1995*.

* Serliga vandamikið arbeiði skal so vítt gjørligt skiljast burtur frá øðrum virksemi, helst bæði í tíð og stað.
* Vandi, vavið og átøk skulu lýsast, helst eisini á tekning.
* Neyðugt er at lýsa alt, sum hevur týdning fyri innrættan og rakstur av byggiplássinum, fyri tíðarætlanina, fyri raðfylgjuna av aktivitetum og fyri arbeiðsfólkið.

**Fylgjandi kemur undir serliga vandamikið arbeiði:**

1. Arbeiði, ið inniber sera álvarsamar vandar fyri at blíva jarðaður, at smokka niður ella detta niður orsakað av virkseminum – ella av teimum nýttu arbeiðsmannagongdum, ella orsakað av arbeiðsstaðnum ella umhvørvinum á byggistaðnum.
2. Arbeiði, sum setur arbeiðstakaran í vanda fyri kemiskum ella biologiskum evnum og evnum, sum er serligur vandi fyri trygdina og heilsuna hjá arbeiðstakaranum, ella fevna um lógarkrøv um heilsueftirlit.
3. Arbeiði, sum setur arbeiðstakaran í vanda fyri ioniserende geisling, og sum ger tað neyðugt at kanna, vísa á og ansa eftir.
4. Arbeiði nær við háspenningsleidningar.
5. Arbeiði, har vandi kann vera fyri at drukna.
6. Arbeiði í brunnum og tunlum og arbeiði undir jørð.
7. Arbeiði undir vatni, har tað verður nýtt kavaraútgerð.
8. Arbeiði í trýstkamarið.
9. Arbeiði, har arbeitt verður við spreingievnum.
10. Uppseting og niðurtøka av tungum liðugtgjørdum elementum.

**Afturat omanfyristandandi eigur niðanfyristandandi serliga vandamikil arbeiðir og aðrir serligir vandar at verða viðgjørdir. Listin er ikki endaligur og leggjast kunnu onnur viðurskifti afturat.**

1. Arbeiði undir viðurskiftum annars, har vandi er fyri kvaling
2. Arbeiði undir viðurskiftum annars, har vandi er fyri spreinging
3. Framleiðsluvirksemi, har evni og tilfar, sum kunnu viðføra vanda fyri eldi ella spreinging, verða

brúkt ella kunnu mennast.

1. Framleiðsluvirksemi, har evni og tilfar, sum eru heilsuskaðilig, verða brúkt ella kunnu mennast,
2. Arbeiði í trongum rúmum, ella har plássviðurskiftini eru sera trong annars.
3. Arbeiði í rúmum ella støðum, har atkomuviðurskiftini eru serliga vánalig.
4. Arbeiði undir viðurskiftum, sum kunnu viðføra, at ein er serliga nógv útsettur fyri dusti, gassi, óljóði ella ristingum
5. Arbeiði undir serliga skitligum viðurskiftum

Talva at brúka í samband við serliga vandamikil arbeiðir og aðrir serligir vandar. Til ber at leggja punkt afturat. Undir punktum, sum ikki eru viðkomandi, verður skrivað I.R.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vandi | Átøk at minka um vandan | Arbeiðstøka |
| 1. | Arbeiði, ið inniber sera álvarsamar vandar fyri at blíva jarðaður, at smokka niður ella at detta niður orsakað av virkseminum – ella av teimum nýttu arbeiðsmannagongdum, ella orsakað av arbeiðsstaðnum ella umhvørvinum á byggistaðnum. |
| 1.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 2. | Arbeiði sum setur arbeiðstakaran í vanda fyri kemiskum ella biologiskum evnum og evnum, sum er ein serligur vandi fyri trygdina og heilsuna hjá arbeiðstakaranum, ella fevna um lógarkrøv um heilsueftirlit. |
| 2.1 | [Set inn her] | [Set inn her]  | [Set inn her] |
| 3. | Arbeiði, sum setur arbeiðstakaran í vanda fyri ioniserende geisling, og sum ger tað neyðugt at kanna, vísa á og ansa eftir. |
| 3.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 4. | Arbeiði nær við háspenningsleidningar.  |
| 4.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 5. | Arbeiði har vandi kann vera fyri at drukna. |
| 5.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 6. | Arbeiði í brunnum og tunlum og arbeiði undir jørð. |
| 6.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 7. | Arbeiði undir vatni, har tað verður nýtt kavaraútgerð. |
| 7.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her]  |
| 8. | Arbeiði í trýstkamarið. |
| 8.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 9. | Arbeiði har arbeitt verður við spreingievnum. |
| 9.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| 10. | Uppseting og niðurtøka av tungum liðugtgjørdum elementum. |
| 10.1 | [Set inn her] | [Set inn her] | [Set inn her] |
| xx. |  |  |  |

**Keldur:**

Kelda 1: Bekendtgørelse nr. 1017 frá 15. desember 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Galdandi í Føroyum \* vísir serliga vandamikil arbeiðir í fylgiskjalinum í hesari kunngerðini.

Kelda 2: Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherres pligter.

Kelda 3: Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde.

Kelda 4: Fylgiskjal til bekendtgørelse nr. 110 af 5 februar 2013 om projekterendes og rådgivernes pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø

Kelda 5: §8 í Forskift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge-eller anleggsplasser (bygherreforskiften). FOR-2009-08-03-1028